**В целях недопущения возможных пожаров необходимо:**

v *соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;*

v *выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;*

v *в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны*

***(по телефону 01 или 112)****и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.*

§**Здания жилых домов, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).**Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и использоваться только по назначению.

§ Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

§ Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

§ Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

§ В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, в зданиях жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

§ В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

Инструктор Противопожарной профилактики ПЧ-114 с.Икей Нижнеудинского филиала Пожарно-спасательной службы Иркутской области Бушмакина Е.А.